**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**«Джерела безперебійного живлення, код ДК 021:2015-31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **лота** | **Найменування лоту** | **Кількість** |
| 1. | **Джерела безперебійного живлення**  | **60** |

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Характеристика (вимоги замовника)** |
| **Джерела безперебійного живлення** | **Тип:** джерело безперебійного живлення 650 Вольт-амперАвтоматичний регулятор вихідної напруги (AVR)Світлодіодна індикація стануЗахист від короткого замиканняЗахист від викидів напруги, перешкод і блискавокЗвукове і візуальне сповіщення про подіїЗахист батареї від перезаряду і глибокого розрядуПризначення: для комп`ютера**Тип ДБЖ:** лінійно-інтерактивний**Форма-фактор :** Tower**Кількість фаз(вхід/вихід) :** 1/1 **Вхідна напруга:** AC 220V±28%, 50Hz/60Hz ±10%**Вихідна напруга:** AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±0,5% (від батареї)**Час перемикання:** не більше 10 мс**Час резервного копіювання:** до 20 хвилин (залежить від навантаження)**Час роботи при навантаженні 50%:** 5-7 хвилин**Робота при максимальному навантаженні:** 3-5 хв **Акумулятор:** 151 x 65 x 95 мм, герметичний, свинцево-кислотний, 12В/7A\*год, 1 шт, вбудований**Час зарядки батареї:** до 12 годин**Розетки:** 2(дві), вихід Schuko (CEE 7/4), тип Євро**Умови експлуатації:** температура від 0°C до 40°C, при вологості 10~90%RH без конденсації**Вихідна потужність:** 650 ВА (390 Вт)Функція «холодний старт»**Форма вихідної напруги:** апроксимована синусоїда |
| **Гарантійні зобов`язання** | Гарантійний термін — не менше 24 місяців з дати підписання сторонами видаткової накладної |

Все обладнання повинно бути новим, не бувшим у використанні або відновленим.

**Загальна очікувана вартість закупівлі – 108 000,00 грн**