**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**«FPVдрони (7"), код ДК 021:2015-34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном».**

Закупівля здійснюється в рамках виконання Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (зі змінами), затвердженої рішенням тринадцятої сесії міської ради від 23.02.2022 року № 3. Потреба, технічні та якісні характеристики, визначені у відповідності до листа відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами від 03.05.2024 року № Л 30-16-24.

***Загальна очікувана вартість закупівлі 2 960 000,00 грн. Кількість – 200 штук.***

**Технічні вимоги:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристика складових**  **FPV дронів (7 дюймів)** | |
| **FPV дрони**  тип: Квадрокоптер  Максимальна злітна маса не менше 3500 г;  Максимальне корисне навантаження: не менше 2 кг;  Швидкість польоту без навантаження: не менше 170 км/год;  Відстань передачі зображення не менше 15 км  Максимальна тривалість польоту: не менше 15 хв;  Тип управління: ELRS;  Вид передачі зображення: аналог;  Частота каналу передачі відео: 5800 МГц.  Водонепроникний захист плат. | |
| **Контролер польотів FPV дрона:**  Характеристики:  IMU (гіроскоп): наявний;  Вбудований барометр  Слот для картки Micro SD;  Вбудований світлодіодний індикатор батареї;  8 моторних виходів (сигнали ESC);  4 повних UART + 1 половинний UART (RX4);  Спеціальний JST-роз'єм DJI Air Unit;  Вбудований Bluetooth;  I2C: підтримується. | |
|  | |
| **Відео-передавач FPVдрона.**  Характеристики:  Вбудований мікрофон;  Потужність: не менше 2500 мВт  Стандарт 48каналів;  Група частот A/B/E/F/R/L;  Роз'єм: MMCX. | |
| **Відеокамера FPV дрона.**  Характеристики (не гірше):  Датчик зображення: 1/1,8" дюймовий датчик HDR;  Горизонтальна роздільна здатність: 1500TVL;  Затримка: не більше 8 мс;  Телевізійна система: NTSC & PAL (змінна);  Зображення: 16:9 & 4:3 (змінна);  Режим освітлення: день/ніч;  Відеовихід : CVBS;  Робоча температура : -20 ~+60;  Вологість роботи: 20% ~ 80 %. | |
| **Двигун FPV дрона**  Характеристики:  Тип: безколекторний;  Високошвидкісні підшипники (NSK/NMB);  Оборотів на вольт: 1100-1300KV | |
| **Пропелери FPV дрона**  Характеристики:  Діаметр пропелера: 7 дюймів  Лопати: 3  Матеріал: полікарбонат / армований нейлон(нейлон+карбон) |  |
|  | |
|  | |
| **Антена FPV дрона.**  Характеристики:  Матеріал корпусу: Imported PC + ABS;  Центральна частота: 5,8 ГГц;  Довжина: не менше 15 см  Роз'єм: SMA. | |
| **Ремінець для кріплення акумулятора FPV дрона – 2 шт.**  Характеристики:  Довжина: не менше 30 см;  Ширина: не менше 2,5 см. | |
| **Приймач FPV дрона.**  Характеристики:  Частота RF: базова;  Вихідна потужність телеметрії: < 17dBm;  Робочий струм: ~ 100mA;  Антенний роз'єм: IPEX1/U.FL. | |
| **Рама FPV дрона (7 дюймів)**  Матеріал – карбон | |
| **Акумулятор FPV дрона.**  Характеристики:  Тип: Li-Pol або Li-Ion, 6s2p, не менше 8000 mAh  Час роботи: не менше 15 хв. | |