**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**«Багатофункціональний пристрій, код ДК 021:2015-30230000-0 Комп`ютерне обладнання»**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  | **Найменування** | **Кількість** |
| **1** | Багатофункціональний пристрій | **1 шт** |

**Технічні вимоги:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Багатофункціональний пристрій - 1 шт** |  | **Характеристика** **(вимоги замовника)** |
|  | **Технічні вимоги** | **Тип пристрою:** БФП (друк, сканування, копія, факс)**Технологія друку :** лазерний кольоровий друк**Спосіб друку:** монохромний, кольоровий лазерний друк**Швидкість друку:** не менше 26 кольорових і монохромних сторінок формату A4 в хвилину**Роздільна здатність друку:** не менше 1 200 x 1 200 точок на дюйм (друк на низькій швидкості);мультибітна технологія для досягнення якості друку – не менше 9 600 х 600 точок на дюйм (друк)**Час виведення першої роздруківки:** не більше 9,5 секунд - в чорно-білому режимі, не більше – 10,5 секунд- в кольоровому режимі **Друк :** чорно-білий, кольоровий**Процесор:** не менше 800МГц**Мова контролера**: PRESCRIBE IIc**Емуляції:** PCL 6 (PCL 5c / PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), пряма друк PDF- і XPS-файлів **Сумісність з операційними системами:** актуальні версії ОС Windows, MAC OS X версії 10,8 і нижче, UNIX, LINUX**Максимальний розмір копіювання:** A4 / legal**Функції цифрового копіювання:**автоматичний кольоровий режим, одноразове сканування з тиражуванням при друку, електронне сортування копій, режими компонування «2 сторінки на 1 аркуші» і «4 сторінки на 1 аркуші», копіювання ідентифікаційних карт користувачів, пріоритетний друк, програмне, автоматичне двостороннє копіювання, безперервне сканування, автоматична зміна касет, управління щільністю тонера в копії**Роздільна здатність при копіюванні:** до 600х600точок/дюйм**Багаторазове копіювання:** не менше 999 копій**Налаштування зображення:** текст, фото, мікс, карта, друкований документ**Сканування****Можливості сканування:** вбудована адресна книга, підтримка Active Directory, передача даних з шифруванням, пропуск порожньої сторінки**Швидкість сканування:**30 чорно-білих оригіналів формату А4 (300 точок на дюйм, симплекс), 23 кольорових оригіналів формату А4 (300 точок на дюйм, симплекс), 24 чорно-білих оригіналів формату А4 (300 точок на дюйм, дуплекс), 16 кольорових оригіналів формату А4 (300 точок на дюйм, дуплекс)**Роздільна здатність сканування:** 600, 400, 300, 200 точок на дюйм (256 відтінків сірого) **Типи файлів:** TIFF, PDF, PDF / A, файли форматів PDF, JPEG, XPS з високою роздільною здатністю**Факс**Відправка факсу по мережі, прийом та передача двосторонніх документів, прийом та передача зашифрованих даних, передача кільком адресатам, ретрансляція**Швидкість модему:** до 33,6 Кбіт/с**Швидкість сканування:** не більше 2 сeкунд**Швидкість передачі:** не більше 3 секунд**Щільність сканування:** * стандартно: 200 x 100 точок на дюйм,
* покращене: 200 x 200 точок на дюйм
* високе: 200 x 400 точок на дюйм,

**Подача паперу:** касета на 250 арк., максимальний обсяг подачі паперу з додатковим обладнанням: 550 аркушів**Розміри носіїв:** **Касета:**універсальна касета для паперу на 250 аркушів щільністю 60-163 г / м² і форматів A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (від 105 x 148 до 216 x 356 мм);**Вхідна ємність:** універсальний податчик на 50 аркушів товщиною 60-220 г / м² і форматів A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (від 70 x 148 до 216 x 356 мм)**Щільність носіїв:** двосторонній друк на папері щільністю 60-120 г / м² і форматів A4, A5, B5, Letter, Legal**Сумісні картриджі:** картриджі Kyocera TK-5240K, Kyocera TK-5240Cdn, Kyocera TK-5240M або їх аналоги**Споживання електроенергії:** **Чорно-біле/кольорове копіювання/друк:** 375 Вт**У режимі очікування:** 41 Вт**У сплячому режимі:** 1 Вт **Інтерфейс:** USB 2.0 (високошвидкісний), USB-хост для використання USB-накопичувачів, FastEthernet (10/ 100BaseTX), роз'єм для додаткового внутрішнього принт-сервера або жорсткого диска, роз'єм для додаткової карти CompactFlash**Пам`ять:** не менше 512 МБ, максимально – не менше 1 536 МБ**Панель керування:** сенсорний екран **Джерело живлення:** 220 - 240 В змінного струму, 50/60 Гц |
| **Гарантійні зобов`язання** |  | **Термін гарантії:** не менше 12 місяців з дати підписання сторонами видаткової накладної |

Все обладнання повинно бути новим, не бувшим у використанні або відновленим.

**Загальна очікувана вартість закупівлі – 27 000,00 грн.**