**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**«Природний газ, код ДК 021:2015-09120000-6 Газове паливо»**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кількість, тис.м3** |
| **1** | **«Природний газ, код ДК 021:2015-09120000-6 Газове паливо»** | 10,85 |

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1) Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним характеристикам, викладеним у даному додатку до тендерної документації.

2)Фізико-хімічні показники газу природного, який постачається Замовнику, повинні відповідати Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494, Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2493) тощо.

3)Якість газу, що передається Споживачу на межі балансової належності, має відповідати вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.

1. Параметри природного газу, який Постачальник зобов’язується поставити Споживачу, повинні відповідати параметрам основного потоку в газотранспортній системі України.
2. Учасник повинен забезпечити замовнику надійне та безперебійне постачання установлених обсягів природного газу.
3. При обліку газу приймається один кубічний метр (куб. м.), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів за Цельсієм, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).
4. Для підтвердження якості товару Учасник повинен надати в складі пропозиції:

-копію ліцензії ( з усіма наявними додатками) на провадження учасником торгів господарської діяльності з постачання природного газу, яка повинна бути дійсною станом на дату розкриття тендерних пропозицій, або копію постанови НКРЕКП, яка повинна містити інформацію про видачу учаснику закупівлі ліцензії з постачання природного газу.

**ЯКІСНІ ВИМОГИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Норма |
| 1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС  101,325 кПа, не менше | 31,8 (7600) |
| 2. Область значень числа Воббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³) | 9850-13000 |
| 3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше | 0,02 |
| 4. Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³, не більше | 0,036 |
| 5. Об’ємна частка кисню, %, не більше | 1,0 |
| 6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше | 0,001 |

**Загальна очікувана вартість закупівлі – 179 609,71 грн**