**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі «Термінали електронної черги», код ДК 021:2015:30230000-0 — Комп’ютерне обладнання»**

З метою виконання Рішення позачергової тридцять першої сесії №20 від 28.07.2023 року в рамках реалізації Програми розвитку та організації надання адміністративних послуг на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік, затвердженої рішенням позачергової двадцять другої сесії Хмельницької міської ради є потреба в закупівлі терміналів електронної черги у кількості 3 шт.Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі, визначені у відповідності до листа начальника управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради № Л-16.07-3-23 від 11.08.2023 р

Розмір бюджетного призначення 285,00 тис. грн.

Термінал електронної черги оснащений сенсорним екраном, яким можна керувати дотиком руки для отримання талона та/або чека з номером в черзі. Термінал електронної черги дає можливість розмістити на екрані меню для декількох послуг, також можна розташувати послуги в ієрархічному порядку, що значно спрощує взаємодію клієнта з інтерфейсом терміналу.

**Можливості терміналу реєстрації у черзі:**

1. перелік послуг організації на екрані;
2. друк номера в електронній черзі;
3. інформація про компанію/установу;
4. попередній запис у черзі;
5. зручний та зрозумілий інтерфейс;
6. оцінка якості обслуговування;
7. анкетування і опитування відвідувачів;
8. заміна термопаперу для друку самостійно.

**Особливості термінала:**

1. електронний замок;
2. вбудована акустична система;
3. антивандальне виконання корпусу;
4. сучасна система фільтрації повітря;
5. наявність UPS в корпусі терміналу;
6. ергономічний кут нахилу монітора.
7. Розміри сенсорного терміналу (Ш x В x Г), мм - 468х1408х390.
8. Матеріал корпусу - Сталь (2мм).
9. Розмір екрану 22".
10. Електрооснащення - електронний старт-ключ.
11. Роздільна здатність 1280х1024.
12. Ємнісний сенсорний екран 6 мм, антивандальний, гарантійний строк експлуатації не менше 3 років.
13. Контролер - USB/RS-232.
14. Яскравість, кд / м² - 300
15. Наявність світлодіодного підсвічування бокових частин
16. Контрастність - 10000:1
17. Кут огляду - горизонтальний 150° загальний, вертикальний 135° загальний
18. Конфігурація системного блоку не гірша ніж: Intel Pentium Gold G4600 3.6GHz/3MB s1151 BOX\ Asus H110M-R/C/SI White Box (s1151, Intel H110, PCI-Ex16)\DDR4-2133 4096MB\ SSD 2.5" 120GB \Бп 450
19. Кількість торкань - 10 touch
20. Вага, кг - 50
21. Температурний режим, ° С експлуатації – від 5° до 50°
22. Вологість,% без конденсації експлуатації до 80°
23. Вбудований чековий принтер Custom TG2480
24. Колір корпусу – сірий.

**Варіант зовнішнього вигляду терміналу:**

